**MEMORIA TEKNIKOA**

**Titularraren jabetzako ibilgailuak edo produktuaren hartzailea aldatzen ez duten ibilgailuak hornitzeko karburante eta erregai likidoen bilaketarako instalazioak**

**MI-IP04**

**• TITULARRA ETA INSTALAZIOAREN KOKAPENA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABIZENAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA | | | IKZ - IFK. |
| KOKAPENA (kalea edo plaza eta zenbakia) | | | TELEFONOA |
| HERRIA | UDALERRIA | LURRALDE HISTORIKOA | PK |

**• BILDUTAKO PRODUKTUA ETA PRODUKTUAREN ZERTARAKOA**

|  |
| --- |
| Mota: A Gasolioa Berunik gabeko gasolina 95 Berunik gabeko gasolina 98  B Gasolioa Super gasolina Beste batzuk  Aplikazioa:  Karburante: Nekazaritza kope. Parke ofizialak Parke pribatuak  Norberak erabiltzeko Beste erabilpen batzuk |

**• BILKETA TANGAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TANGA KOPURUA: | GUZTIRAKO EDUKIERA (LITRO): | | | | |
| FABRIKATZAILEA | SERIE ZKIA. | BOLUMENA (m3) | MATERIALA (1) | FORMA GEOMETRIKOA | |
| Zilindrikoa | Paralelepipedikoa |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| (1) PGA (paretaren gaineko altzairua), PAA (paretaren azpiko A.) , PEHD (Dentsitate handiko polietilenoa ) PRFV (Plasti- ko indartua) (O )Beste batzuK | | | | | |
| Betetzen dituzten  eraikitze arauak | UNE-EN 976 UNE 53.432 UNE 53.496  UNE 62.350 UNE 62.351 UNE 62.352  Beste arau bat:  Beste diseinu bat: | | | | |

**• AURREKONTUA**

|  |
| --- |
|  |

**MEMORIA EGILEAREN IZENA, EGUNA ETA SINADURA**

BAIMENDUTAKO INSTALATZAILEAREN SINADURA TITULUDUN TEKNIKARI ESKUDUNA ETA ETA ENPRESAREN ZIGILUA ELKARGOAREN BISATUA

Jaun/Andrea  Jaun/Andrea

Karnetaren zenbakia:

     (e)n,  (e)ko(a)ren  (a)      (e)n,  (e)ko(a)ren  (a)

**• TANGEN INSTALAZIOA**

Lurpekoa: (B motako hidrokarburoetarako behar beharrezkoa)

Buzo hodidun kubetarekin  Ihesak detektatzeko sistemadun horma bikoitza.

Beste sistema bat:

Azalera:  Eraikuntzaren barnealdea.

Kubeta Bilketarako erretilua

Eraikuntzaren kanpoaldea.

**• DISTANTZIAK (gutxienekoak metrotan)**

|  |  |
| --- | --- |
| Jabegoaren mugetara:  Jendearentzako irekitako lokaletara: | Barruko hormetara:  Hustuketa aldeetara: |

**• HODITERIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamaketa:  Hustuketa:  Aireztaketa: | diametroa  diametroa  diametroa | materiala  materiala  materiala | luzera  luzera  luzera |
| Hodi sarearen erresistentzia eta estankotasun probak UNE 100151 delakoaren arabera.  Presioa (bar):  Denbora (orduak) | | | |

**• AIREZTAPENA**

Kalera  Nahikoa aireztatutako lokal batera

**• ERREGAIAREN ERAUZKETA**

Xurgapena  Bultzada  Grabitatea

**• BESTE EZAUGARRI BATZUK (azalpena)**

|  |
| --- |
| Betetze-sistema  Hornitzeko aparailuak  Korrosioaren aurkako babesa Ohar-kartelak  Gehiegi betetzeagaitik gainezka ez egiteko sistema  Hustuketa sistema  Zisterna-kamioen lur-konexio sistema (UNE 109.100) |

**• SUTEEN AURKAKO BABESA**

89.B. motako su-itzalgailuak. Kopurua   144.B. motako su-itzalgailuak. Kopurua

Instalazioetako edozein elementutarainoko distantzia: metro

**INSTALAZIOAREN OINARRIAREN ESKEMA**

Eranskina (espazio hau nahikoa ez bada)

**ONTZIAREN KOKAPENAREN KROKIS BORNATUA**

Eranskina (espazio hau nahikoa ez bada)

**OHARRAK**